
3.   Wytyczne do kompletowania operatu technicznego
AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ
Operat należy skompletować w jednej teczce (koszulce) ,który powinien zawierać:

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. 
2. Wykaz materiałów do wykorzystania.
3. Sprawozdanie techniczne.
4. Szkic osnowy ze współrzędnymi i obliczeniami
5. Dzienniki pomiarowe.
6. Szkice polowe z pomiaru uzupełniającego ze współrzędnymi wpisanymi na odwrocie szkicu polowego.
7. Nośnik informatyczny ze współrzędnymi do skartowania sytuacji na mapie zasadniczej.
8. Opisy topograficzne punktów osnowy zaktualizowane i podpisane przez wykonawcę.
9. Kopię mapy zasadniczej z wniesionymi wynikami porównania z terenem oraz zaznaczonym zakresem aktualizacji.
10.  Kopię mapy do celów projektowych.

Uwaga!

W przypadku mapy bez zmian operat powinien zawierać punkty: 1, 2, 3, 9, 10.
