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9.   Wytyczne do kompletowania operatu technicznego

TYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Operat należy skompletować w jednej teczce (koszulce), który powinien zawierać:

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. 

2. Wykaz materiałów do wykorzystania.

3. Sprawozdanie techniczne.

4. Szkic osnowy ze współrzędnymi i obliczeniami.

5. Dzienniki pomiarowe.

1. Szkice polowe - kserokopia kopii szkicu tyczenia uwierzytelnionego przez kierownika budowy. 

2. Opisy topograficzne punktów osnowy zaktualizowane i podpisane przez wykonawcę.

3. Nośnik informatyczny przygotowany wg zasad ustalonych przez ODGiK.

4. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla działki - w przypadku tyczenia budynków na użytkach klasyfikowanych (zmiana na Bp).

     W sytuacji gdy użytek Bp nie obejmuje całej działki, niezbędny jest załącznik graficzny sporządzony np. na kopii mapy ewidencyjnej, obliczenia pola powierzchni użytków, wykaz  współrzędnych. 

    Dodatkowo należy umieścić informację o wydaniu, bądź braku decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Uwaga:

Do czasu wprowadzenia systemu pozwalającego na rejestrację w egib budynku projektowanego, wykaz zmian danych ewidencyjnych dla budynku nie jest wymagany. Również zbędne są współrzędne tyczonego obiektu budowlanego.
