
2.   Wytyczne do kompletowania operatu technicznego
OSNOWY GEODEZYJNE
1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

2. Wykaz materiałów do wykorzystania.

3. Analizy dokumentów archiwalnych.

4.  Uaktualnione opisy topograficzne punktów osnowy po inwentaryzacji.
5.  Arkusze inwentaryzacyjne zawierające: nr punktu osnowy, rodzaj stabilizacji, ocenę stanu, wskazania czynności do wykonania, datę inwentaryzacji w formie analogowej i numerycznej.
6.  Mapy przeglądowe osnowy z informacjami z inwentaryzacji w formie analogowej i numerycznej.
7.  Sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji punktów osnowy wraz z wnioskami.
8.  Szczegółowy opis projektu technicznego.
9.  Projekt techniczny w formie numerycznej oraz wydruk projektu w 2 egzemplarzach po zatwierdzeniu.
10. Terenowe opisy topograficzne dla wszystkich nowych punktów modernizowanej osnowy.
11. Szkic zrealizowanej sieci punktów osnowy, który ma zawierać:

-  punkty osnowy wraz z połączeniami (ciągi dla osnowy poziomej i linie dla osnowy wysokościowej),

-   numery punktów i znaki umowne odpowiednie dla klas punktów osnowy.

12. Zestawienia wyników pomiarów (numerycznie):

-  wyniki pomiaru kątów i długości dla osnów poziomych,

-  wyniki pomiaru przewyższeń i długości odcinków dla osnów wysokościowych,

-  wyniki pomiarów satelitarnych GPS dla osnowy poziomej i wysokościowej,

-  wyniki pomiaru przeniesień współrzędnych.

13. Wyrównanie, transformacja współrzędnych i rzędnych punktów osnów (wyrównanie pomiarów GPS).

14. Analiza wyników wyrównania dla punktów adaptowanych oraz wykaz zmian współrzędnych lub rzędnych punktów osnowy.
15. Zestawienia pomiarów kontrolnych wznawianych punktów.

16. Obliczenia kontrolne (zamknięcia figur, horyzontów, odcinków i linii niwelacyjnych i zamknięcia wysokościowe w poligonach).

17. Świadectwa atestacji instrumentów i przymiarów.

18. Kopie zawiadomień o umieszczeniu znaku osnowy na nieruchomości, uporządkowane według arkuszy mapy przeglądowej w skali 1:10000.

19. Protokół/ły kontroli opracowania.

21. Baza danych (w formacie uzgodnionym z ODGiK) na nośniku informatycznym zawierająca:

-  wykazy współrzędnych,

-  dane kartotekowe punktów osnowy (nowe, adaptowane i wyłączone z sieci),

     -  rysunki opisów topograficznych w formie numerycznej (zaktualizowane i nowe).

22. Sprawozdanie techniczne z realizacji całego opracowania.

