4.   Wytyczne do kompletowania operatu technicznego
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUDYNKÓW

oraz innych obiektów budowlanych ( nie dotyczy sieci uzbrojenia terenu )

Akta postępowania

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

2. Wykaz materiałów do wykorzystania.

3. Dokumenty nie włączone do części archiwalnej i ewidencyjnej.

Część archiwalna

1. Sprawozdanie techniczne.

2. Szkic osnowy ze współrzędnymi i obliczeniami.
3. Szkice polowe pomiaru z wykazem współrzędnych na odwrocie szkicu polowego.

4. Dzienniki pomiarowe

5. Szkice i obliczenia powierzchni zabudowy.

6. Obliczenia powierzchni konturów użytków gruntowych  

7. Wykaz współrzędnych punktów załamania granic działek ewidencyjnych do wykonania analizy lokalizacji inwentaryzowanego budynku względem granic dla budynków wybudowanych w granicach działek ewidencyjnych i w odległości do             1 m od tych granic .

8. Analiza lokalizacji inwentaryzowanego budynku wybudowanego w granicach działek ewidencyjnych i w odległości do 1 m od tych granic . 

9. Wykaz współrzędnych.
10. Nośnik informatyczny ze współrzędnymi,  przygotowany wg zasad ustalonych przez ODGiK.
11. Kopie opisów topograficznych punktów osnowy.

12. Kopia mapy z wniesionymi wynikami porównania z terenem. 

Część ewidencyjna

(nie wymagana w przypadkach, gdy opracowanie nie wnosi zmian do rejestrów egib)

1. Kopia sprawozdania technicznego.

2. Dla prac z terenów dzielnicy Mokotów i dzielnicy Praga Południe, należy dołączyć kopie dokumentów opisanych w punkcie 5, 6, 7, 8, 9, 10 części archiwalnej oraz dodatkowo na szkicu do obliczeń wnieść przebieg różnic kondygnacji budynku.

3. Wypisy z rejestru gruntów i budynków.

4. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki, określający pola powierzchni zmienionych użytków gruntowych.  

5. Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku.
6. Kopia mapy zasadniczej (S+E), zawierająca budynki objęte geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą budynków i urządzeń infrastruktury uzupełniona o oznaczenie i granice zmienionych użytków gruntowych                        w granicach działki ewidencyjnej.  W przypadku inwentaryzacji na działce ewidencyjnej jednego lub kilku budynków nadać na mapie w zakresie działki, identyfikator (nr kolejny) budynku (np. 1, 2, 3, ….) zgodnie z wykazem zmian danych ewidencyjnych budynku.  
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